一条通道

一个四口串口服务器，工作模式为TcpClient，以下对四个串口定义说明：

串口一:进入二合一设备，波特率为9600，本地端口设置为1001

串口二:进入身份证阅读器设备，波特率为115200，本地端口设置为1002

串口三:离开二合一设备，波特率为9600，本地端口设置为1004

串口四:离开身份证阅读器设备，波特率为115200，本地端口设置为1005

一个两口串口服务器，工作模式为TcpClient，以下对串口定义说明：

串口一：入闸机串口，波特率为9600，本地端口设置为1003

串口二：出闸机串口，波特率为9600，本地端口设置为1006

两台摄像机

两台Android Pad(需要设置固定IP地址)

服务器

Tcp侦听端口9871，接收串口服务器连接

WebSocket侦听端口9872，接收Pad连接