一条通道

一个两口串口服务器（二合一设备）,UdpClient模式，入设备地址为1，出一设备地址为2

两个单口串口服务器（身份证阅读器）,TcpClient模式

两台摄像机

两台Android Pad

服务器

Udp侦听端口 9870

Tcp侦听端口9871

WebSocket侦听端口9872